TÖÖLEHT: KOLMEOSALINE LEHT

Materjal: puitliist ristlõikega 15X15 mm, ümar- või poolümar pulk Ø 4mm.

4mm

15mm

*Joonis 1*

Töövahendid: pussnuga, roogsaag, liim, pliiats, joonlaud, lihvpaber.

Töökäik:

40mm

20mmmm

1.Märkida punktid 1, 2, 3 liistu kantidele vastavalt joonisele 1.

*Joonis 2*

2. Neljandale kandile märkida punkt 4.

3.Ühendada punktid *(joonis 2),* vesta liistu ots märkjoonte järgi kaldu.

Lihvida lihvpaberil saadud pind siledaks.

5.Märkida punktist 3 15mm kaugusele punkt 5, märkida täisnurga

15mm

all küljed ja saagida detail välja.

*Joonis 3*

6.Märkida detailile punktist 3 mõlemale küljele *(joonis 4)* detaili kantide

 otsani jooned ning vesta.

7.Korrata eelnenud tööoperatsioonid kahe järgmise detaili saamiseks.

*Joonis 4*

9.Vesta kõigil kolmel lehel vastavalt joonisele 5 küljed, lihvida.

*Joonis 5*

10.Liimida kõigepealt keskmine osa ühe ääredetailiga ja lasta kuivada. Seejärel liimida kolmas leheosa.

11.Lehe tagumine osa töödelda noa ja lihvpaberiga. Samuti pehmendada lihvpaberiga lehe kandid.

12.Puurida ava Ø 4mm keskmisele lehele joonisel näidatud suunas.

13.Järgata ümarpulgast 200mm varre osa , vajadusel vesta ots teravamaks ning suruda liimiga avausse.